**Práctica 7 - Prevención de Tráfico ARP Anormal (DHCP)**

1. Foto de la topología armada.

2. Mostrar el resultado de los comandos “show ip arp inspection vlan 1”y “show ip arp inspection statistics vlan 1”

3. Para cada uno de los cinco casos entregar la sintaxis del comando nping utilizado, así como lo que arroja la consola del Switch gracias al debug.

4. Todo lo anterior pegado en un documento de Word.